Приложение №8

**Ведомость отделки лестниц № 1 и № 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование помещений** | **Объём** | **Вид отделки** |
| **1** | **Лестница №1 (2-6 этажи)** | | |
| 1.1 | Стены лестничной клетки | 432,51 м2 | Расчистка старой краски, задела трещин, восстановление тяг (переход 5-6 этажи), высококачественная покраска |
| 1.2 | Потолочная поверхность лестницы | 109,54 м2 | Расчистка старой краски, заделка трещин, шпатлевка, высококачественная покраска |
| 1.3 | Откосы дверей | 35,02 м2 | Расчистка старой краски, заделка трещин, шпатлевка, высококачественная покраска |
| 1.4 | Эркер, в т.ч.: |  |  |
|  | - стены | 20,91м2 \* | Расчистка старой краски, заделка трещин, шпатлевка, высококачественная покраска |
|  | - потолок | 7,2 м2 | Расчистка старой краски, заделка трещин, шпатлевка, высококачественная покраска |
| 1.5 | Лестничные ступени и лестничные площадки | 122,82 м2 | Облицовка ступеней лестницы и лестничных площадок из керамогранита с предварительным снятием линолеумного покрытия. |
| 1.6 | Оконные откосы | 14,55 м2 | Расчистка старой краски, заделка трещин, шпатлевка, высококачественная покраска |
| **2** | **Лестница №2 (1-6 этажи)** | | |
| 2.1 | Стены лестничной клетки | 452,6 м2 | Расчистка старой краски, задела трещин, восстановление тяг (при необходимости), высококачественная покраска |
| 2.2 | Потолочная поверхность лестницы | 109,54 м2 | Расчистка старой краски, заделка трещин, шпатлевка, высококачественная покраска |
| 2.3 | Откосы дверей | 35,02 м2 | Расчистка старой краски, заделка трещин, шпатлевка, высококачественная покраска |
| 2.4 | Эркер, в том числе: |  |  |
|  | - стены | 20,91м2 \* | Расчистка старой краски, заделка трещин, шпатлевка, высококачественная покраска |
|  | - потолок | 7,2 м2 | Расчистка старой краски, заделка трещин, шпатлевка, высококачественная покраска |
| 2.5 | Лестничные ступени | 26,76 м2 | Облицовка ступеней мрамором (переход 5-6 этаж) |
| 2.6 | Оконные откосы | 21,75 м2 | Расчистка старой краски, заделка трещин, шпатлевка, высококачественная покраска |
| 2.7 | Штукатурка стен | 81,9 м2 | Высококачественная штукатурка стен цементным раствором, устройство штукатурных тяг (переход 5-6 этаж). |
| 2.8 | Кирпичная кладка стен | 4.1 м3 | Кирпичная кладка порталов лифта с 1 по 5 этажи из полнотелого красного кирпича на цементном растворе с установкой бетонных перемычек. Размер проема 900х2100мм. |

\* объём входит в объём площади стен лестничной клетки.